附件1：梅州市中医医院信息机房维保内容清单

机房基础设备：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保项目 | 包含内容 | 服务数量（年） | 产品数量 |
| 机房基础设施维保 | 机房隔断、墙面、地板、照明、防雷、防水、防鼠检查。 | 2 | 1 |
| 智能微模块维保 | 模块化精密空调、UPS主机、电池组、配电柜的日常维护、故障检查及预防性测试 | 2 | 1 |
| 数据中心基础设施管理系统 | IDS管理基本软件NetEco V600R007\_Hi-Care应用软件支持服务 NetEco数据中心管理软件 | 2 | 1 |
| 精密空调 | 佳力图精密空调巡检、维护、过滤网清洗、更换，除湿系统、水路系统清洗及故障检查 | 2 | 1 |
| 新风系统 | 通风管道、口和普通柜机的日常维护及故障检查 | 2 | 1 |
| 环境集中监控系统巡检 | 设备的检查维护，管理系统优化、升级、事件日志、告警情况检查 | 2 | 1 |
| 安防系统 | 监控和门禁维护检查 | 2 | 1 |

机房网络设备：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 型号 | 设备规格 | 服务数量（年） | 产品数量 |
| 1 | 核心交换机 | H3C | S7510E | 44端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)1个，48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)1个，H3C S7500E交换路由引擎模块2个，H3C 1400W交流电源模块1个 | 2 | 2 |
| 2 | H3C | S5500 | H3C S5500-28F-EI-以太网交换机主机(24SFP+8GE Combo+2Slots)-单交流电源 | 2 | 1 |
| 4 | 核心路由器 | H3C | MRS36-40 | 3广域网端口，8端口100/1000BASE-T | 2 | 1 |
| 5 | 安全设备 | H3C | F1070 | H3C SecPath F1070 防火墙主机,16个10/100/1000BASE-T端口,8个100/1000 BASE-X SFP端口,2个10G/1G BASE-X SFP+端口,2个Slots | 2 | 2 |
| H3C SecPath F1000,AV 防病毒安全License | 2 | 2 |
| H3C SecPath F1000 WAF特征库升级授权函 | 2 | 2 |
| H3C SecPath F1000,IPS 特征库升级服务 | 2 | 2 |
| 6 | H3C | SecPath ACG1000-SE | H3C SecPath ACG1000-SE 应用控制网关设备(4\*GE Combo+10\*GE电口) | 2 | 1 |
| H3C SecPath ACG1000-SE 应用识别&URL特征库升级服务 | 2 | 1 |
| 7 | H3C | F1020 | H3C SecPath F1020 防火墙主机,16个10/100/1000BASE-T端口,8个100/1000 BASE-X SFP端口,1个Slot | 2 | 1 |
| H3C SecPath F1000,AV 防病毒安全License | 2 | 1 |
| H3C SecPath F1000 WAF特征库升级授权函 | 2 | 1 |
| H3C SecPath F1000,IPS 特征库升级服务 | 2 | 1 |
| 8 | 二层交换机 | H3C | S5130 | 48口电口+4光口 | 2 | 2 |
| 9 | S5130 | 24口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 10 | S3600 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 11 | S3110 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 12 | S5130 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 13 | S5130 | 24口电口+4光口 | 2 | 2 |
| 14 | S3600V2 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 15 | S3110 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 16 | S5130 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 17 | S5130 | 24口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 18 | S3600V2 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 19 | S3110 | 48口电口+4光口 | 2 | 2 |
| 20 | S5130 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 21 | S3600 | 24口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 22 | S3110 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 23 | S5130 | 24口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 24 | 3100V | 24口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 25 | S5130 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 26 | S3600V2 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 27 | S3600V2 | 24口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 28 | S5130 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 29 | S3600 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 30 | S3110 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 31 | S5130 | 48口电口+4光口 | 2 | 2 |
| 32 | S3110 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 33 | S3600 | 48口电口+4光口 | 2 | 2 |
| 34 | S5130 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |
| 35 | S5130 | 48口电口+4光口 | 2 | 1 |