附件1

梅州市中医医院网络零星布线材料采购

及安装工程项目需求书

一、项目背景与目标

梅州市中医医院为了提升信息化水平，改善患者就医体验，提高医疗服务质量，需要进行零星网络布线，以满足医院不同部门对网络技术设施的需求。本项目旨在解决医院现有网络布线系统中的不足，以适应信息化快速发展的需求，为医疗业务的顺利进行提供有力支撑。

二、项目范围

1. 网络布线范围：医院内部各科室、病房、诊疗室、办公室等区域的网络布线。

2. 布线类型：包括网线布线、电话线布线等。

3. 网络设备：包括配线架、网线插座等网络设备的安装与配置。

4. 技术支持：提供网络布线项目的技术支持和售后服务。

三、项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备（材料）名称** | **品牌** | **单位** | **数量** | **规格型号要求** |
| 1 | 六类信息点 | 国内知名品牌 | 个 | 1 | 含：六类网线、六类模块、信息面板、底盒、水晶头、PVC管材、施工安装及测试、税费等 |
| 2 | 六类配线架 | 国内知名品牌 | 个 | 1 | 六类24口配线架（整体集成式） |
| 3 | 六类模块 | 国内知名品牌 | 个 | 1 |  |
| 4 | 信息面板 | 国内知名品牌 | 个 | 1 | 单口 |
| 5 | 信息面板 | 国内知名品牌 | 个 | 1 | 双口 |
| 6 | 底盒 | 国内知名品牌 | 个 | 1 | 86型（明装、暗装） |
| 7 | 理线架 | 国内知名品牌 | 个 | 1 |  |
| 8 | 六类网络跳线 | 国内知名品牌 | 条 | 1 | 2米 |
| 9 | 线槽 | 国内知名品牌 | 米 | 1 | PVC材质 |
| 包含产品生产、包装、运输、施工、安装、税金等一切费用 | | | | | |

1. 项目要求

1.保证不使用劣质及不合格材料，并确保所有使用材料均有出厂合格证或检验报告及出厂质量证明书。

2. 遵循《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016标准及规范，确保网络布线的合规性。

3 保证网络布线系统的稳定性、高效性和安全性。

4. 选用优质的网络设备和线材，确保网络布线质量。

5. 合理安排施工进度，确保项目按时完成。

6. 提供专业的技术支持和售后服务，确保网络布线系统的正常运行。

7.施工项目质保期：一年

8.项目施工响应时间：24小时内

四、付款方式

项目验收合格后，按实按季结算。